SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CD_Eas-u_p_LIKO
 Comment ( CD vuz Eas-u ver. 1.0 - Kank - 23-12-08 )
 Comment ( nastaveni chovani  - upravil Kank - 23-12-08 )
 Comment ( nastaveni sprahel 80 cm - upravil Kank - 23-12-08 )

 Name ( "CD vuz Eas-u LIKO prazdny")
 Type ( Freight )
 WagonShape ( CD_Eas-u_p_LIKO.s )
 Size ( 3.00m 3.26m 13.24m )
 Mass ( 23t )
 WheelRadius ( 46cm )
 CentreOfGravity ( 0m 1.0m 0m )
 InertiaTensor ( Box (3.00m 3.26m 13.24m) )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 80cm 150cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 80cm 150cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce ( 2.5*23t )
 DerailBufferForce ( 350kN )
 NumWheels ( 4 )
 Friction (
  489.5N/m/s  -0.1  1.7mph 3.589N/m/s  1.979
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )

 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 18kN )

 MaxHandbrakeForce( 5kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 1.24 )
 MaxReleaseRate( 0.8 )
 MaxApplicationRate( 0.8 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
 EmergencyResCapacity( 7 )
 EmergencyResChargingRate( 30 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 35 )

 Sound ("../../common.snd/vozy/CDvuzNakl4n.sms" )
)